Olaines novadā

\_\_.08.2013. Nr.8.10.2./\_\_\_\_\_\_

**Iepirkuma „Olaines sporta bāzes rekonstrukcija”, IDN: ONP 2013/14,**

**Ieinteresētajiem piegādātājiem**

**Par jautājumiem iepirkumam „Olaines sporta bāzes rekonstrukcija”, IDN: ONP 2013/14**

2013.gada 19., 20. un 21.augustā Iepirkumu komisija saņēma no ieinteresētājiem piegādātājiem jautājumus par atklāta konkursa nolikumu:

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.1:**

*Lūdzam precizēt atšķirības durvju daudzumos darbu daudzumu sarakstā un projekta dokumentācija:*



****

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.2:**

*Darbu apjomos durvju daudzums nesakrīt ar daudzumu projektā. Lūdzu uztaisiet korekcijas.*

**Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.1 un Nr.2:**

Izskatot atklāta konkursa iepirkuma dokumentāciju, konstatēts, ka Darbu daudzumu sarakstā ir kļūda. Iepirkumu komisija **nolemj veikt grozījumus** konkursa Nolikumā un precizē, ka Pretendentiem jāņem vērā durvju daudzumi kā ir noteikts Tehniskajā projektā. Līdz ar to mainās Darbu daudzuma saraksta 9.punkta „Durvis” pozīcijas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Darbu apraksts vai materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **9.** | **Durvis.** |  |  |
| 9.1. | Ārdurvis AD-1, alumīnija konstr. Tai skaitā bloka montāža(1800x2400) Viss tālāk uzskaitītais attiecas uz visām ārdurvīm un to montāžas pozīcijām: Ārdurvis izgatavojamas alumīnija un metālakonstrukcijās. Visām durvīm paredzēt baltmetala furnitūru ar iestrādātu profilcilindru, visām durvīm paredzēt atduras. Pirms durvju pasūtīšanas un montāžas ir jāveic ailu kontrol uzmērīšana. Pirms fasādes armēšanas darbiem ir jānosedz durvju konstrukcijas ar PE plēvi, pasargājot no bojājumiem, netīrumiem. Pirms durvju konstrukciju montāžas ir jādemontē pagaidu koka detaļas un plēve. Durvju montāža notiek ar speciāliem metāla enkuriem no visam pusēm, ievērojot tehnoloģijas prasības. Montējot durvis, ir jānodrošina durvju un sienu salaiduma vietu hermetizāciju ar montāžas putām. Montāžas putu slāņa biezums nedrīkst pārsniegt 15mm. Gaisa spraugas un tukšumi pa durvju perimetru nav pieļaujamie. Siltinot durvju ailas ir jāparedz atbilstošas hidroizolācijas lentes pielīmēšanu pa ailas perimetru un termoprofila, piemērām EJOT 108, pielīmēšanu pirms aiļu armēšanas darbiem. Pa durvju perimetru ir jāparedz atbilstošu tvaika izolācijas lenti, kuru pielīmē pie izlīdzinātās un nogruntētās sienas pirms apmešanas darbiem. Tvaika izolācijas lentu jānosedz ar 6mm biezu ģipškartona loksni, stiprinot ar dībeļnaglām, kuru pēc tam nogruntē ar kvarca smilts saturošo grunti, piemērām, KNAUF Betokontakt vai ekvivalentu, un apmet ar ģipša apmetumu KNAUF MP75 vai ekvivalentu, papildus noarmējot ar stiklašķiedras sietu kārtu. | kpl. | 2 |
| 9.2. | Ārdurvis AD-2, alumīnija konstr. Tai skaitā bloka montāža(1800x2400) (skat. 9.1.p.noteiktās prasības) | kpl. | 1 |
| 9.3. | Ārdurvis AD-3, alumīnija konstr. Tai skaitā bloka montāža(1090x2400) (skat. 9.1.p.noteiktās prasības) | kpl. | 1 |
| 9.4. | Ārdurvis AD-4, metāla konstr. Tai skaitā bloka montāža(1000x2200) (skat. 9.1.p.noteiktās prasības) | kpl. | 3 |
| 9.5. | Iekšdurvis D-1, koka vairoga konstr. Tai skaitā bloka montāža(900x2200) Viss tālāk uzskaitītais attiecas uz visām iekšdurvīm un to montāžas pozīcijām: Visas iekšdurvis – vairoga konstrukcijas koka durvis ar kleidām no abām pusēm. Visām durvīm paredzēt baltmetala furnitūru ar iestrādātu profilcilindru, tualetēs un dušas telpās paredzēt aizvēršanas mehānismu no sanitārtehnisko telpu iekšpuses; visām durvīm paredzēt atduras; sanitāro telpu durvīm paredzēt iebūvētu pieplūdes resti. Pirms durvju pasūtīšanas un montāžas ir jāveic kontrol uzmērīšana. Durvju cenu kategorija un kvalitāte atbilstoši Reaton izgatavotām durvīm. Pēc durvju bloku uzstādīšanas darbiem ir jānosedz durvju konstrukcijas ar PE plēvi, pasargājot no bojājumiem, netīrumiem un mitruma. | kpl. | 8 |
| 9.6. | Iekšdurvis D-2, koka vairoga konstr. Tai skaitā bloka montāža(900x2200) (skat. 9.5.p.noteiktās prasības) | kpl. | 12 |
| 9.7. | Iekšdurvis D-3, koka vairoga konstr. Tai skaitā bloka montāža(900x2200) (durvis kā aprakstīts sanitāro mezglu durvju komplektācijā) (skat. 9.5.p.noteiktās prasības) | kpl. | 1 |
| 9.8. | Iekšdurvis D-4, metāla konstr. Tai skaitā bloka montāža(900x2200) (skat. 9.5.p.noteiktās prasības) | kpl. | 1 |
| 9.9. | Iekšdurvis D-5, koka vairoga konstr. Tai skaitā bloka montāža(2000x2200) (skat. 9.5.p.noteiktās prasības) | kpl. | 1 |
| 9.10. | Iekšdurvis D-6, koka vairoga konstr. Tai skaitā bloka montāža(1800x2200) (skat. 9.5.p.noteiktās prasības) | kpl. | 4 |
| 9.11. | Iekšdurvis D-7, stiklotas saunas durvis. Tai skaitā bloka montāža(900x2200) (skat. 9.5.p.noteiktās prasības) | kpl. | 1 |
| 9.12. | Iekšdurvis D-8, koka vairoga konstr. Tai skaitā bloka montāža(800x2200) (durvis kā aprakstīts sanitāro mezglu durvju komplektācijā) (skat. 9.5.p.noteiktās prasības) | kpl. | 9 |
| 9.13. | Iekšdurvis D-9, koka vairoga konstr. Tai skaitā bloka montāža(1000x2200) (durvis kā aprakstīts sanitāro mezglu durvju komplektācijā) (skat. 9.5.p.noteiktās prasības) | kpl. | 2 |
| 9.14. | Iekšdurvis D-10, koka vairoga konstr. Tai skaitā bloka montāža(1000x2200) (skat. 9.5.p.noteiktās prasības) | kpl. | 3 |

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.3:**

*Par cik sporta zāles grīdas konstrukcija darbu apjomu tabulas aprakstā (darbu daudzumu sarakstā punkts 3.1.) un projekta griezumā ir atšķirīga, lūdzu precizēt kuru konstrukciju paredzēt piedāvājumā. Ja piedāvājumā jāparedz projekta grīdas konstrukcija, lūdzu precizēt šķembu slāņa biezumu, betona marku pamatnei un hidroizolācijas materiālu.*

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.4:**

*Lūdzam skaidrojumu par grīdas pamatnes konstrukciju. A-A(AR-14)uzrādītais grīdas sastāvs pilnībā atšķiras no Lokālās tāmes Nr.01, poz. 3.1 aprakstā uzrādītā sastāva. Darbu aprakstā nav ietverts šķembojums, izolāciju paredzēts ieklāt uz grunti, nevis betona pamatnes, nav betona stiegrotais virsslānis 40mm, utt. Kuru grīdas konstrukciju ņemt par pamatu tāmes sastādīšanai?*

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.5:**

*Kurā pozīcijā jāievēro blietēto šķembas sagatavošanas kārtu zem grīdām.*

**Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.3, Nr.4:**

Komisija skaidro sporta zāles grīdai:

- Tarkett Multiflex M (1 Multilayer sports floor (14 mm) 3 strips/2-lock, 2 Targlue, 3 Tarflex, 4 Tarfoam 1500, 5 Tarfilm) vai analogs

- Stiegrots izlīdzinošais slānis B20 40mm

- Putupolistirols 2x50mm

- Politilena plēve 0.2mm divās kārtās

- Betona pamatne B20 80mm

- Blietētas akmens šķembas fr. 20-40 200mm

- Ģeotekstils Becotex NW7 120gr/m vai līdzvērtīgs

- Noblietēta grunts

Pielikumā papildus informācija: <http://professionals.tarkett.com/content/multiflex-m>

**Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.5:**

Blietēto šķembas sagatavošanas kārtu zem grīdām Pretendenti var iekļaut Darbu daudzumu sarakstā gan 3.1., gan 3.4.pozīcijā.

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.6:**

*Darbu daudzumu sarakstā ārsienu fasādes platība ir 1110 m2 (punkts 4.2.), bet saskaņā ar projektu ārsienu fasādes platība ir 1270 m2 (t.sk. logu un durvju ailas siltināšana 135 t.m.). Lūdzam Jūs precizēt darbu daudzumu sarakstu.*

**Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.6:**

Komisija nepiekrīt Pretendenta aprēķiniem, ka pēc projekta ārsienu fasādes platība ir 1270 m2 un atbild, ka šīs punkts nav grozāms - ārsienu fasādes platība ir 1110 m2.

Logu aiļu siltināšanas darbus skatīt 7.punkta aprakstā – pozīcijās no 7.1. līdz 7.11.

Durvju aiļu siltināšanas darbus skatīt 9.punkta aprakstā – pozīcijās no 9.1. līdz 9.4.

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.7:**

*Darbu daudzumu sarakstā p.15.1.1. „Asfaltbetona ieklāšana (tai skaitā pamatnes sagatavošana, šķembu, ģeotekstila ieklāšana utt.) – 2260 m2”. Lūdzam Jūs precizēt griezumu un katras kārtas biezumu (asfalts, šķembas, smilts utt.).*

**Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.7:**

Asfaltbetona virskārta AC-11 40mm

Asfaltbetona pamatiekārta ACb-22 60mm

Dolomīta šķembas (frakcija 0-35mm) 240mm

Drenējošā smilts kārta 300mm

Esoša grunts

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.8:**

*Nav saprotams, kāpēc sienu apmešanas un apdares apjomus uzskaita kubikmetros Lokālā tāmes Nr.01, poz. 4.3., vai nebūtu iespējams jauno sienu apdari izdalīt atsevišķi no mūra darbiem, tādejādi radot pilnīgu skaidrību par jauno un esošo sienu apdares veidiem un apjomiem.*

**Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.8:**

Komisija atbild, ka līdzīgs jautājums jau tika uzdots, Pretendentiem skat. Iepirkumu komisijas precizējumus no 2013.gada 19.augusta (6.jautājums un atbilde).

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.9:**

*Ko nozīmē būvdarbu aprakstā pielietotais apzīmējums „iekšējo piekļuvumu konstrukcija”, skat. Lokālajā tāmē Nr.01, poz. 6.2.?*

**Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.9:**

Iekšējo piekļuvumu konstrukcija – apdare starp parapeta mūra augšējo plakni un skārda apakšējo plakni.

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.10:**

*Kurā pozīcijā jāiekļauj kājslauķu izmaksas?*

**Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.10:**

Kājslauķu izmaksas jāiekļauj Darbu daudzumu saraksta 15.1.4.punktā. Kā arī komisija konstatē, ka šajā punkta ir ieviesusies drukas kļūda: 2 kompl. vietā jābūt 3:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu apraksts vai materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| 15.1.4. | Āra kāpņu un pandusu izbūve no bruģakmens (skat. Lapa AR-02, AR-04) | kpl. | 3 |

1. **Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.11:**

*Atbildēs uz jautājumiem no 19.08.2013. uz jautājumu Nr.5 norādīts, ka pozīcijas 27.31. un 27.32. jābūt sekojošā veidā:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *27.31.* | *cauruļvadu izolācija Paroc AE* | *t.m.* | *804* |
| *27.32.* | *cauruļvadu izolācija Paroc AE* | *t.m.* | *12* |

*Tomēr darbu daudzumu sarakstā no 19.08.2013. šīs pozīcijas norādītās citādāk:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *27.31.* | *cauruļvadu izolācija Paroc AE* | *t.m.* | *804* |
| *27.32.* | *cauruļvadu izolācija Accotubes* | *t.m.* | *12* |

Lūdzam precizēt, kādā veidā jānorāda šis pozīcijas sastādot piedāvājumu.

**Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.11:**

Komisija precizē, ka darbu daudzumu sarakstā jābūt:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *27.31.* | *cauruļvadu izolācija Paroc AE* | *t.m.* | *804* |
| *27.32.* | *cauruļvadu izolācija* ***Paroc AE*** | *t.m.* | *12* |

Kā arī Komisija konstatē, ka Darbu daudzumu sarakstā 8.19.punktā ir ieviesusies drukas kļūda, 26 kompl. vietā jābūt 36 kompl.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu apraksts vai materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| 8.19. | Iekšējo MDF palodžu monāža L9 un L10 logu blokiem (1600mm) (skat. 8.11.p.noteiktās prasības) | kpl. | 36 |

Tā kā iepirkuma procedūras dokumentos tika izdarīti grozījumi, komisija informē, ka mainās arī konkursā norādītie datumi:

1. 1.7.punktā „Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība” 1.7.3.apakšpunktā jābūt: Pretendenti piedāvājumus iesniedz **līdz 2013.gada 12.septembra plkst.11:00** Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.
2. 1.8.punktā „Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība” 1.8.1.apakšpunktā jābūt: Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, **2012.gada 12.septembrī plkst.11:00**;
3. 1.10.punktā „Piedāvājuma noformēšana” 1.10.1.apakšpunktā jābūt: Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

- Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

- Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

- atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Olaines sporta bāzes rekonstrukcija”, konkursa identifikācijas numurs (IDN) ONP 2013/14;

- atzīme „Neatvērt līdz 2013.gada 12.septembra plkst.1100”.

Lai iepazīstinātu visus ieinteresētus piegādātājus, komisija nolemj publicēt grozījumus, jautājumus un atbildes pašvaldības mājas lapā [www.olaine.lv](http://www.olaine.lv) sadaļā “Iepirkumi” pie iepirkuma IDN: ONP 2013/14 dokumentācijas.

Pretendentiem, gatavojot piedāvājumus atklātam konkursam, jāņem vērā iepirkuma komisijas veiktie grozījumi.

Izpilddirektors Ģ.Batrags

Lavrinoviča 67146050