Iepirkumu komisija pēc 2013.gada 22.maija objekta apskates Olaines PII „Zīle” konstatēja nepilnības iepirkuma Tehniskās specifikācijas 1.pielikumā – „Darbu apraksts” darbu daudzumu sarakstā. Ņemot vērā nepilnības, tiek precizēts:

1. Lokālās tāmes Nr.3 – Iekšēja apdare 8.punkts:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izdevumu nosaukums** | **Mērvienība** | **Apjoms** |
| 8 | Esoša PVC iestiklojuma ar tonēto pārklājumu noņemšana un jauna caurspīdīga uzstādīšana (telpa Nr.17) | kompl. | 1 |

1. Lokālā tāme Nr.5 - Ūdensapgādes un kanalizācijas montāžas darbi tiek papildināta ar šādu punktu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izdevumu nosaukums** | **Mērvienība** | **Apjoms** |
| 17 | Caurules nomaiņa un pieslēgšana no 2.stāva līdz pieslēgumam 1.stāva stāvvadā | kompl. | 2 |

1. Darbu daudzumu saraksts tiek papildināts ar Lokālo tāmi Nr. 7, kurā ietver sevī šādas pozīcijas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Izdevumu nosaukums** | **Mērvienība** | **Apjoms** |
| 1 | B korpusa gaiteņa sienu, sienu ar tapetēm un griestu gruntēšana | m2 | 210,0 |
| 2 | Sienu ar tapetēm virsmu krāsošana ar tonēto emulsijas krāsu (ident. esoš. tonim) | m2 | 84,0 |
| 3 | Sienu un griestu krāsošana ar baltu ūdens emulsijas krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. | m2 | 126,0 |

Pārējās tāmes un darbu apjomi paliek bez izmaiņām. Pretendentiem, sagatavojot savu piedāvājumu, jāņem vērā komisijas precizējumi un papildinājumi.