Iepirkumu komisija pēc 2013.gada 13.jūnija objekta vietas apskates atbild uz ieinteresētā Piegādātāja uzdotiem jautājumiem:

1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.1:



Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.1:

Komisija precizē prasības gumijas flīzēm: gumijas flīžu biezums – 50 mm, krāsa – sarkana.

1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.2:



Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.2:

Komisija **nolemj** veikt izmaiņas darbu nosaukumos „Pludmales volejbola laukuma ierīkošana” 3.punktā un „Tāllēkšanas sektora izbūve” 3.punktā un aizvietot dabīgas frakcionētas smiltis (frakcija 0,3-1,2) uz mazgātas, frakcionētas dabīgas smiltis (frakcija 0-4mm).

Pretendents nedrīkst aizvietot smilts frakciju uz 0-2mm.

1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.3:



Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.3:

Pretendents drīkst aizvietot dolomīta šķembu frakciju 20-60mm uz 32-63mm.

1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.4:



Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.4:

Pretendents drīkst aizvietot dolomīta šķembu frakciju 0-20mm uz 0-16mm.

1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.5:



Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.5:

Komisija **nolemj** veikt izmaiņas darbu nosaukumos „Teritorijas labiekārtošana” 3.punktā un „Skrejceļa atjaunošana (esošā skrejceļa izmēros)” 5.punktā un aizvietot asfaltu AC4 b=50mm uz AC6 b=50mm.

Pretendents nevar piedāvāt asfaltu AC8.

1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.6:



Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.6:

Būvniecības laikā grunti un velēnu būs iespējams izbērt un izlīdzināt Ziemas kalnā, Dalbes ielā, Olainē.

1. Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.7:



Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.7:

Porasfaltu paredzēts ieklāt vienā kārtā ar biezumu 5 cm, un Pretendents savā piedāvājumā drīkst izmantot PA-11 porasfalta marku.

1. Kā arī iepirkumu komisija pēc objekta apskates **nolemj:**

8.1. papildināt darbu nosaukumu „Futbola laukuma ierīkošana” ar šādām pozīcijām:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
| 5 | Esošo futbola vārtu demontāža ar utilizāciju | gab. | 2 |
| 11 | Esošās dzelzsbetona sietas metāla caurules gruntēšana un krāsošana (krāsu saskaņot ar Pasūtītāju) | kompl. | 17 |

8.2. papildināt darbu nosaukumu „Laistīšanas sistēmas ierīkošana” ar šādu pozīciju:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
| 7 |  Topogrāfiskā ūdensvada trases uzmērīšana un reģistrēšana Mērniecības datu centrā | kompl. | 1 |

8.3. precizēt darbu nosaukumu „Teritorijas apgaismojuma ierīkošana” 18.punktu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
| 18 | Topogrāfiskā kabeļu trases uzmērīšana un reģistrēšana Mērniecības datu centrā | kompl. | 1 |

8.4. sakarā ar drukas kļūdu izmainīt darbu nosaukumu „Tāllēkšanas sektora izbūve” 10.punktu un papildināt darbu daudzumu ar šādu pozīciju:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudzums** |
| 10 | Esošā basketbola groza vairoga nomaiņa - jāpiegādā un jāuzstāda basketbola vairogs, izgatavots no mitrumizturīga saplākšņa. Izmērs 1800 x 1050 x 50 mm. Paredzēts izmantošanai āra apstākļos. Krāsa - balta ar melnām līnijām | gab. | 1 |
| 11 | Mini futbola esoša nožogojuma bojāto vietu metāla konstrukciju krāsošana | kompl. | 1 |

Pārējās tāmes un darbu apjomi paliek bez izmaiņām. Pretendentiem, sagatavojot savu piedāvājumu, jāņem vērā komisijas sniegtās atbildes, precizējumi un izmaiņas.