Iepirkumu komisija pēc 2013.gada 29.aprīļa objekta vietas apskates atbild uz ieinteresēto Piegādātāju uzdotiem jautājumiem:

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.1:

*Vai drīkst piedāvāt citā veida hidroizolāciju?*

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.1:

Jā, drīkst. Hidroizolācijai jābūt elastīgai kā gumija. Saplaisājot grīdas pamatnei, hidroizolāciju nedrīkst saplaisāt.

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.2:

*Kāds risinājums apkures cauruļvadu šķērsojuma vietās ar grīdas konstrukciju?*

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.2:

Caurulei pa perimetru jāparedz briestošā ūdens necaurlaidīga lente (mezglu risinājums saskaņā ar ražotāja instrukcijām).

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.3:

*Vai skimmeris, apgaismes lampas, pieplūdes pamatne jādemontē no betona konstrukcijām? Vai pietiek ar dekoratīvo daļu nomaiņu?*

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.3:

Paredzēt dekoratīvo daļu nomaiņu bez pamatnes demontāžas no betona.

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.4:

*Vai ārsienas flīzes ir jādemontē?*

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.4:

Ārsienas flīzes visā sienas augstumā nav jādemontē. Ir paredzēts demontēt un atjaunot sienas flīžu apakšējo rindu, kā arī nepieciešamības gadījumā atjaunojot mitrumizturīgo ģipškartona apšuvumu.

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.5:

*Vai flīzes baseina telpā šūvot visā sienas augstuma?*

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.5:

Jā, visas sienas flīzes pāršūvot baseina telpā visas sienas augstumā, lai krāsu toņi neatšķirtos.

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.6:

*Vai visur paredzēts mitrumiztūrīgs ģipškartons?*

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.6:

Jā, visur ir paredzēts mitrumiztūrīgs ģipškartons.

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.7:

*Iespējams, ka ārsienas apšuvumu konstrukcijā aiz flīzēm nav siltumizolācijas. Kas paredzams darīt?*

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.7:

Paredzēt spraugu starp ārsienu un flīzēto ģipškartona apšuvumu aizpildīt ar siltumizolāciju (gaisa spraugu siltumizolācijas materiāls – HK35).

Komisija nolemj papildināt Darbu aprakstu Baseina telpai (telpa Nr.86) ar 1.4.14.pozīciju:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1.4.14. | Ārsienas siltināšana ar beramo siltumizolāciju HK35 vai ekvivalents (b=150 mm) | m2 | 27 |

Ieinteresētā Piegādātāja jautājums Nr.8:

*Kāda mitrumuzsūkšanas spēja paredzēta grīdas flīzēm?*

Iepirkumu komisijas atbilde uz jautājumu Nr.8:

Mitrumuzsūkšana paredzēta mazāk par 3%.

Pārējās tāmes un darbu apjomi paliek bez izmaiņām. Pretendentiem, sagatavojot savu piedāvājumu, jāņem vērā komisijas sniegtās atbildes, precizējumus un papildinājumus.